|  |
| --- |
| **ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ**  **Уважаемый потребитель газа!**  **Необходимо помнить и выполнять несколько простых, но важных правил:**  - Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым.  Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак  неблагополучия – появление копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов;  -  если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта форточка;  - будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите в течение   продолжительного времени. Если у вас что-либо сбежало и залило  конфорки, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным неприятностям;  - не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью;  - зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, только после этого закрывайте дверцу;  - для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отапливания квартиры;  - не стоит держать фитиль в газовой колонке постоянно горящим: это может привести к трагическим последствиям;  - если дома пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя включать свет и электроприборы.    Самое разумное – отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая может возникнуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа. В первую очередь в таком случаи надо открыть окна и двери (создать сквозняк), а затем вызвать специалистов из аварийной газовой службы по телефону -04 или экстренных служб по телефону -112. Причем лучше телефонный звонок сделать от соседей.    Перед пользованием газовой колонкой проветрите комнату, открыв двери, проверьте тягу в дымоотводящей трубе, поднеся зажженную спичку к нижней части колпака, и тягу в вентиляционном канале. Тяга проверяется до и после зажигания колонки. В зимнее время абонент обязан ежемесячно проверять оголовок дымохода.  **Как обнаружить утечку газа?**    Существует несколько способов.    - **На глаз**. Можно применить мыльный раствор. Его наносят на поверхность газовых труб. Место, где мыльные пузыри начинают увеличиваться в размерах, и является источником утечки газа.  - **На слух.** В случаи сильной утечки газ вырывается со свистом.  - **По запаху.** Характерный запах, который выделяет газ, становиться сильнее вблизи места утечки.  **Если загорелся газ в месте утечки, то:**  **-** немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;  **-** пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому ни когда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв;  **-** постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенца и т.д.).  Когда газом пахнет в подъезде, надо незамедлительно сообщить в аварийную службу по телефону 04 и проветрить помещение, предупредить жильцов дома об опасности.  При обнаружении вмешательства подозрительных и посторонних лиц в работу и целостность систем газоснабжения (газопроводов, отключающих устройств, газового оборудования) незамедлительно сообщите в аварийную службу по телефону 04 и полицию по телефону 02. |